**­**

**La connectivité mondiale dans votre main**

* Cet appareil de communication satellite compact, résistant et léger assure la communication bidirectionnelle par messages texte avec une couverture mondiale Iridium® à 100 % ([abonnement satellite requis](http://explore.garmin.com/en-US/inreach/#subscriptions))
* Envoyez un SOS interactif au centre de recherche et de sauvetage actif à toute heure du jour (abonnement satellite requis)
* Obtenez l’accès à des cartes téléchargeables, à des tableaux du NOAA, à des images aériennes en couleur et à bien plus un utilisant l’application gratuite Garmin Eathmate® et des appareils compatibles¹
* Les services de prévisions météorologiques inReach offerts en option fournissent des mises à jour détaillées directement à votre inReach Mini ou à un appareil jumelé; des forfaits météo de base et supérieurs sont offerts
* Envoyez et recevez des messages inReach sur les appareils Garmin compatibles, y compris des articles de technologie à porter et des appareils portables
* La batterie interne et rechargeable au lithium a une autonomie maximale de 50 heures en mode de localisation aux 10 minutes²

Depuis n’importe quel endroit sur la planète, inReach Mini vous permet de garder le contact sans être connecté. Il s’agit de notre appareil de communication satellite qui tient dans la paume de la main idéal pour les aventures où la taille et le poids réduits sont des atouts. inReach Mini vous permet d’envoyer et de recevoir des messages texte, de faire le suivi de votre parcours et, si c’est nécessaire, envoyer une alerte SOS pour rejoindre l’équipe d’intervention d’urgence GEOS active à toute heure du jour. Avec la connectivité [inReach](http://explore.garmin.com/en-US/inreach/), votre famille et vos amis sauront qu’ils peuvent garder le contact, peu importe où vos activités vous entraîneront.

**Voyagez léger, communiquez intelligemment**

Mesurant moins de 4 po de hauteur et 2 po de largeur et avec un poids de seulement 4,23 oz, inReach Mini est parfait pour les poches extérieures des sacs à dos et les boucles à accessoires. Il se connecte au réseau satellite Iridium et offre une couverture mondiale de messagerie sans interruption à 100 %. Vous n’aurez pas à vous soucier d’être dans le rayon d’une antenne-relais ou de craindre une couverture intermittente. Votre inReach Mini fonctionne partout. Vous n’êtes jamais en dehors d’une zone de couverture ni impossible à rejoindre.

**Qui répondra à votre SOS? GEOS le fera.**

GEOS est le chef de file en matière de solutions d’intervention d’urgence et de surveillance. Ses employés ont soutenu des sauvetages dans plus de 140 pays, contribuant ainsi à sauver de nombreuses vies. Ils sont de service en tout temps pour répondre à vos SOS, suivre votre appareil et aviser les contacts appropriés et les intervenants d’urgence de votre région. Dès que vous avez envoyé un signal de détresse, vous recevez une confirmation de réception qui vous informe que l’aide est en route, et vous recevez également des mises à jour régulières sur l’état de l’équipe d’intervention.

**Plusieurs façons de se connecter**

La connectivité sans fil d’appareil à appareil vous permet de contrôler inReach Mini à distance pour envoyer et recevoir des messages à l’aide d’appareils mobiles Garmin, d’articles de techno à porter et d’autres appareils sans fil¹. Le suivi de la localisation basé sur GPS vous permet de partager votre emplacement avec vos proches qui sont restés à la maison ou ceux qui sont aussi en pleine nature. Vous pouvez aussi partager vos aventures sur les médias sociaux. Pour la navigation de base, la boussole électronique vous montre l’azimut et la distance en fonction d’une trajectoire ou d’un point de cheminement.

**Général**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dimensions physiques** | 5,17 x 9,90 x 2,61 cm (2,04 x 3,90 x 1,03 po) | |
| **Format d'affichage (largeur par hauteur)** | 23 x 23 mm (0,9 x 0,9 po) | |
| **Définition d'écran (largeur par hauteur)** | 128 x 128 pixels | |
| **Type d'affichage** | |  |  | | --- | --- | |  | antireflet, monochrome, MIP transflectif | | |
| **­** | 100 g (3,5 oz) | |
| **Batterie** | Pile interne lithium ion rechargeable | |
| **Autonomie de la batterie** | Jusqu'à 50 heures en mode de suivi à intervalles de 10 minutes ; jusqu'à 30 heures en mode de suivi à intervalles de 10 minutes et intervalles de journal de 1 seconde ; jusqu'à 20 jours en mode économie d'énergie avec suivi à intervalles de 30 minutes |
| **Mémoire/Historique** | Aucun |
| **Récepteur haute sensibilité** | Oui |
| **Interface PC** | USB |

**Cartes et mémoire**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cartes préchargées** | Non |
| **Possibilité d'ajouter des cartes** | Non |
| **Carte de base** | Non |
| **Capacité de stockage et de puissance** | Non |
| **Waypoints** | 500 |
| **Itinéraires** | 20 |